**Инструкция по настройке резистивного сенсорного экрана 12.1" Green Tauch GT-4W-12.1-3N2-EN в ОС Debian GNU/Linux 8.6 (jessie)**

Найти файл /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf , найти запись:

Section "InputClass"

   Identifier "evdev touchscreen catchall"

   MatchIsTouchscreen "on"

   MatchDevicePath "/dev/input/event\*"

   Driver "evdev"

EndSection

заменяем запись на следующую:

Section "InputClass"

   Identifier "evdev touchscreen catchall"

   MatchIsTouchscreen "on"

   MatchDevicePath "/dev/input/event\*"

   Driver "evdev"

   Option "InvertY" "true"

   Option "Calibration" "119 1973 157 1883"

EndSection